Приложение № 1

к Приказу № 39 от 12.12.2024 г

**План мероприятий по улучшению условий труда, на рабочих местах АО «ГК «Монолит»,**

**отнесенных по результатам специальной оценки условий труда в вредным и (или опасным)**

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ОП «Производство «Волхонка»** | | | | |
| 68 Электрогазосварщик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | 25.01.2025 | Шуклин П.Е.- начальник производства |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Шуклин П.Е.- начальник производства |
| 1. Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Шуклин П.Е.- начальник производства |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования (при наличии). | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Шуклин П.Е.- начальник производства |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости – с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | Шуклин П.Е.- начальник производства |
| **ОП «Производство «Грузовой»** | | | | |
| 105 Электрогазосварщик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | 25.01.2025 | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 3.Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.(при их наличии) | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 106 Электрогазосварщик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | 25.01.2025 | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 3.Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.(при их наличии) | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | Ларионов М.Н. – заместитель генерального директора по производству |
| **ОП «Производство «Парнас»** | | | | |
| 154. Электрогазосварщик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | 25.01.2025 | Титаренко П.В. – начальник производства |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Титаренко П.В. – начальник производства |
| 3.Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Титаренко П.В. – начальник производства |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования (при наличии). | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Титаренко П.В. – начальник производства |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | Титаренко П.В. – начальник производства |
| **ОП «Производство «Лапинский»** | | | | |
| 178А, 179АЭлектрогазосварщик | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | 25.01.2025 | Докторов Ю.Л. – начальник производства  Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Докторов Ю.Л. – начальник производства  Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 3.Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Докторов Ю.Л. – начальник производства  Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. (при наличии) | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Докторов Ю.Л. – начальник производства  Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | Докторов Ю.Л. – начальник производства  Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| **ОП «Производство «Белоостров»** | | | | |
| 194А, 195А(194А) Подсобный рабочий (привлекаемый к выполнению сварочных работ) | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора |  | Клименко А.Н. - Начальник производства |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Клименко А.Н. - Начальник производства |
| 3.Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Клименко А.Н. - Начальник производства |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. (при их наличии) | Снижение вредного воздействия химического фактора |  | Клименко А.Н. - Начальник производства |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести |  | Клименко А.Н. - Начальник производства |
| **Автохозяйство. СТО** | | | | |
| 380. Слесарь по ремонту автомобилей (ОП «Производство «Лапинский») (привлекаемый к сварочным работам)  384 Слесарь по ремонту автомобилей (ОП «Производство «Парнас») (привлекаемый к сварочным работам) | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора |  | Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 2. Обеспечить периодические осмотр, обслуживание и ремонт вентиляционных установок и чистку вентходов и венткамер производственных зданий и помещений в следующие сроки:  - Профилактические осмотры – не реже 1 раза в 3 месяца;  - Обслуживание и ремонт оборудования вентиляционных установок- в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации вент. установки.  - Очистка ветходов и венткамер- не реже 1 раза/6 месяцев | Снижение вредного воздействия химического фактора | В соответствии, с утвержденными графиками | Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 3.Обеспечить выдачу и контроль над применением работниками, выполняющими сварочные и газорезательные работы средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 4. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. (при наличии) | Снижение вредного воздействия химического фактора |  | Кондратьев Р.П. – начальник СТО |
| 5. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести |  | Кондратьев Р.П. – начальник СТО |